Elaborar um algoritmo de “coloração” de rotas, onde rotas que dividem a mesma aresta não podem usar a mesma frequência dentro da mesma aresta (fibra).

Solução inicial: Cada rota se transforma em um vértice de um novo grafo, e cada qual será ligado com todos os outros vértices/rotas que dividem pelo menos uma aresta no grafo original.

